Załącznik Nr 1.2 do SIWZ

**Formularz oferowanych parametrów technicznych**

**Część 2** **– dostawa o charakterze jednorazowym: urządzeń wielofunkcyjnych A3 dla KUL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** | |  | |
| **Producent** | |  | |
| **Typ/model/kod producenta** | |  | |
| **Urządzenie MFP A3 – 2 szt.** | | | |
| **parametr** | **minimalne wymagania** | | **oferowane parametry** |
| **Maksymalny rozmiar nośnika** | A3 | |  |
| **Rozmiar nośnika** | A6-A3 | |  |
| **Podstawowe funkcje** | Drukarka, kopiarka, skaner | |  |
| **Technologia wydruku** | Laserowa, monochromatyczna | |  |
| **Zainstalowana pamięć i dysk** | Min. 2Gb, min. 250 Gb - wymaga się aby urządzenie posiadało również funkcje zabezpieczenia dysku kluczem minimum 256 bitowym, | |  |
| **Prędkość drukowania, kopiowania A4/min, A3/min** | Minimum 22 str/min, 14str/min | |  |
| **Dopuszczalne obciążenie miesięczne** | Nie mniej niż 50 000 str. | |  |
| **Podajniki papieru** | * Automatyczny podajnik dokumentów dla skanera na minimum 100 arkuszy , * podajnik ręczny, * 2 podajniki główne na minimum 500 arkuszy każdy | |  |
| **Obsługiwane nośniki** | papier A3, A4, B4, B5, koperty | |  |
| **Złącza zewnętrzne** | - USB 2.0  - LAN 10/100/1000 | |  |
| **Zainstalowane opcje** | - moduł druku dwustronnego, | |  |
| **Skaner dla dokumentów A3 i A4** | Kolorowy, dwustronny, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych, | |  |
| **Minimalna rozdzielczość w pionie i poziomie dla drukarki i skanera** | Drukarka, 600x600 dpi,  skaner 600x600 dpi | |  |
| **Szybkość skanowania** | 45 oryginałów na minutę. | |  |
| **Rozmiar org. skanowania** | Max. A3 | |  |
| **Inne** | Możliwość założenia kont dostępowych do urządzenia | |  |
| **Wyposażenie** | **Kaseta z tonerem**, kabel zasilający instrukcja obsługi, sterowniki, stolik-podstawa | |  |
| **Wyposażenie dodatkowe** | - Dodatkowe 3 tonery pochodzące od producenta urządzenia o max wydajności.  - Kabel USB 2.0 wysokiej jakości (3 metry długości), ekranowany typ A/B,  - Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e, UTP, 5m, szary (**2 szt**) | |  |
| **Gwarancja** | - Minimum 24 miesiące  - naprawa w miejscu instalacji | |  |
| **Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email)** | | |  |