Załącznik Nr 1.2 do SIWZ

**Formularz oferowanych parametrów technicznych**

**Część 2** **– dostawa o charakterze jednorazowym: urządzeń wielofunkcyjnych A3 dla KUL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| **Producent** |  |
| **Typ/model/kod producenta** |  |
| **Urządzenie MFP A3 – 2 szt.** |
| **parametr** | **minimalne wymagania** | **oferowane parametry** |
| **Maksymalny rozmiar nośnika** | A3 |  |
| **Rozmiar nośnika** | A6-A3 |  |
| **Podstawowe funkcje** | Drukarka, kopiarka, skaner |  |
| **Technologia wydruku** | Laserowa, monochromatyczna |  |
| **Zainstalowana pamięć i dysk** | Min. 2Gb, min. 250 Gb - wymaga się aby urządzenie posiadało również funkcje zabezpieczenia dysku kluczem minimum 256 bitowym, |  |
| **Prędkość drukowania, kopiowania A4/min, A3/min** | Minimum 22 str/min, 14str/min  |  |
| **Dopuszczalne obciążenie miesięczne** | Nie mniej niż 18 000 str.  |  |
| **Podajniki papieru** | * Automatyczny podajnik dokumentów dla skanera na minimum 100 arkuszy ,
* podajnik ręczny,
* 2 podajniki główne na minimum 500 arkuszy każdy
 |  |
| **Obsługiwane nośniki** | papier A3, A4, B4, B5, koperty |  |
| **Złącza zewnętrzne** | - USB 2.0- LAN 10/100/1000 |  |
| **Zainstalowane opcje** | - moduł druku dwustronnego,  |  |
| **Skaner dla dokumentów A3 i A4** | Kolorowy, dwustronny, sieciowy, skanowanie do nośników zewnętrznych, |  |
| **Minimalna rozdzielczość w pionie i poziomie dla drukarki i skanera** | Drukarka, 600x600 dpi,skaner 600x600 dpi |  |
| **Szybkość skanowania** |  45 oryginałów na minutę.  |  |
| **Rozmiar org. skanowania** | Max. A3 |  |
| **Inne** | Możliwość założenia kont dostępowych do urządzenia,W ramach dostawy wymagana instalacja i pierwsze uruchomienie urządzenia przez uprawniony serwis. |  |
| **Wyposażenie** | **Kaseta z tonerem**, kabel zasilający instrukcja obsługi, sterowniki, stolik-podstawa |  |
| **Wyposażenie dodatkowe** | - Dodatkowe 3 tonery pochodzące od producenta urządzenia o max wydajności.- Kabel USB 2.0 wysokiej jakości (3 metry długości), ekranowany typ A/B,- Patchcord RJ45, osłonka zalewana, kat. 5e, UTP, 5m, szary (**2 szt**) |  |
| **Gwarancja** | - Minimum 24 miesiące - naprawa w miejscu instalacji |  |
| **Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email)** |  |