Załącznik nr 2

..............................................

( pieczątka Wykonawcy)

**F ORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Dostawa wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rowerowego i turystycznego w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.**

**Uwaga! Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.**

**Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie rubryki w tabeli ze szczególnym uwzględnieniem pozycji: „Parametry oferowane”, „Nazwa produktu//model/producent”,**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Ilość** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry oferowane**  **(Należy wpisać oferowane parametry)** | **Oferowany produkt**  **(nazwa produktu/model**  **producent)** |
| 1. | **Rower elektryczny** | 5 szt. | Silnik -  min. 250W |  |  |
| Typ silnika - bezszczotkowy |  |
| Prędkość maksymalna –nie mniej niż 25km/h |  |
| Maksymalna odległość – nie mniej niż 50 km |  |
| Maksymalne obciążenie - nie mniej niż 125 kg |  |
| Hamulec przedni - V-Brake |  |
| Hamulec tylny - bębnowy |  |
| Rozmiar koła i opony 26” x 1.75 |  |
| Przerzutki minimum 5 – biegów Shimano lub równoważny |  |
| Typ akumulatora - Litowo-jonowy |  |
| Pojemność akumulatora - minimum 10 Ah |  |
| Czas ładowania akumulatora – 4-6 godz. |  |
| Waga bez wyposażenia tj. bateria, sakwa - Nie więcej niż 27 kg |  |
| Waga z wyposażeniem -nie więcej niż 40 kg |  |
| W zestawie: Ładowarka, oświetlenie ledowe przednie, tylne, dzwonek, bagażnik, błotniki |  |
| Gwarancja - nie mniej niż 24 miesiące |  |  |
| **2.** | **Rower trekkingowy męski** | 4 szt. | RAMA- aluminiowa męska |  |
| ROZMIAR RAMY 18"(2 szt.) 20"(1 szt.), 22"(1 szt.) |  |
| KOLOR – do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| WIDELEC typu Unicrown |  |
| PRZEŁOŻENIA 21 (3x7) lub 24 (3x8) |  |
| PRZERZUTKA P Shimano Tourney lub wyższej klasy |  |
| PRZERZUTKA T Shimano Tourney lub wyższej klasy |  |
| MANETKA P/T Shimano Tourney lub wyższej klasy |  |
| KORBA 28x38x48Z3Tx170mm |  |
| KASETA Shimano Tourney lub wyższej klasy |  |
| ŁAŃCUCH KMC |  |
| ROZMIAR KÓŁ 28" |  |
| PIASTA P/T ALLOY QR/ ALLOY QR 7S lub równoważne |  |
| OBRĘCZE 28" |  |
| OPONA P/T 700X38C |  |
| HAMULEC P/T V-brake |  |  |
| MOSTEK stalowy 80/180mm |  |
| SIODEŁKO szerokie miejskie |  |
| SZTYCA ALLOY 27,2mm/350mm |  |
| PEDAŁY antypoślizgowe |  |
| W zestawie: oświetlenie przednie i tylne zamontowane na stałe, zasilane z prądnicy w przedniej piaście, tylna lampa zamontowana do bagażnika, dzwonek, bagażnik, błotniki, osłona łańcucha, stopka |  |
| Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące |  |
| **3.** | **Rower trekkingowy damski** | 4 szt. | RAMA - aluminiowa damska |  |  |
| ROZMIAR RAMY - 16"L(2 szt.) , 18"L (2 szt.) |  |
| KOLOR – do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| WIDELEC – typu Unicrown |  |
| PRZEŁOŻENIA 21 (3x7) lub 24 (3x8) |  |
| PRZERZUTKA P - Shimano Tourney lub wyższej klasy |  |
| PRZERZUTKA T - Shimano Tourney lub wyższej klasy |  |
| MANETKA P/T - Shimano Tourney lub wyższej klasy |  |
| KORBA – 28x38x48z3Tx17mm |  |  |
| KASETA Shimano Tourney lub wyższej klasy |  |
| ŁAŃCUCH - KMC |  |
| ROZMIAR KÓŁ - 28" |  |
| PIASTA P/T - ALLOY QR/ ALLOY QR 7S lub równoważna |  |
| OBRĘCZE - 28" |  |
| OPONA P/T - 700X38C |  |
| HAMULEC P/T - V-brake |  |
| MOSTEK - stalowy 80/180mm |  |
| SIODEŁKO - szerokie miejskie |  |
| SZTYCA - ALLOY 27,2mm/350mm lub równoważna |  |
| PEDAŁY - antypoślizgowe |  |
| W zestawie: oświetlenie przednie i tylne zamontowane na stałe, zasilane z prądnicy w przedniej piaście, tylna lampa zamontowana do bagażnika, dzwonek, bagażnik, błotniki, osłona łańcucha, stopka |  |
| Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące |  |
| **4.** | **Rower typu tandem** | 2 szt. | rama: stalowa |  |  |
| amortyzator: stalowy biegi: min. 3 przerzutki: Shimano typu Nexus Inter3 lub Tourney lub równoważne |  |  |
| manetki: Shimano typu Nexus Inter3 lub Tourney lub równoważne |  |
| korba: stalowa |  |
| hamulce: v-break |  |
| piasty: aluminiowe / Shimano typu Nexus Inter3 lub Tourney równoważne |  |
| obręcze: aluminiowe |  |
| opony: 26' x 2.125 |  |
| W zestawie: oświetlenie przednie i tylne zamontowane na stałe, zasilane z prądnicy w przedniej piaście, tylna lampa zamontowana do bagażnika, dzwonek, bagażnik, błotniki, osłona łańcucha, stopka |  |
| Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące |  |
| **5.** | **Smary, oleje, łatki do konserwacji rowerów** | 15 kompletów | 5. 1. Uniwersalny olej rowerowy 100 ml |  |  |
| 5. 2. Smar wazelinowy w sprayu - 250ml |  |  |
| 5.3. Olej mineralny do hamulców tarczowych - 50 ml |  |  |
| 5.4. Łatki do dętek - w pudełku (Prosty, tradycyjny, użytkowy zestaw, w skład którego wchodzą: łatki, klej, płytka piłująca oraz łatka do wewnątrz opony, służący do przyklejenia jej w przypadku większego uszkodzenia). |  |  |
| **6.** | **Osprzęt rowerowy**  **(części zamienne do wypożyczalni)** | Po 2 szt. każdej poz. | 6.1. - 2 kola przednie o wymiarach 28’’ |  |  |
| 6.2. - 2 koła tylne o wymiarach min 28 ‘’ . |  |
| 6.3. - PRZERZUTKA P (2 szt.) tożsame z zastosowanymi w oferowanych rowerach trakkingowych męskich i damskich |  |
| 6.4. - PRZERZUTKA T (2 szt) tożsame z zastosowanymi w oferowanych rowerach trakkingowych męskich i damskich |  |
| 6.5 - HAMULEC P/T V-brake (2 szt) |  |
| **7.** | **Przyczepki rowerowe** | 4 szt. | * 7.1 Bezpieczna przyczepka dziecięca jednoosobowa, jednokołowa dla dziecka w przedziale wiekowym * 2-9 lat (1 szt.) |  |  |
| dla dzieci w przedziale wiekowym między 2 a 9 rokiem życia o wzroście od 96  (dosięganie do pedałów) do 132 cm |  |
| obciążenie wagowe do 30 kg |  |
| 3-punktowe pasy bezpieczeństwa |  |
| Dodatkowe paski na pedałach |  |
| Niezależny i zabudowany łańcuch |  |
| Miejsce bagażowe: Sakwy na tylnym kole  Duża kieszeń z tyłu siedziska |  |
| Kieszenie po bokach na butelkę i przekąskę  Pasująca do większości rowerów (26-29 cali) z okrągłą rurą podsiodłową |  |
| W zestawie jest pięć tulei redukcyjnych do różnych rozmiarów sztycy:25,4 mm, 26,8  mm, 27,2 mm, 30,9 mm, 31,6 mm |  |
| Wymiary i waga (po złożeniu):  Długość: nie mniej niż 125 cm  Szerokość: ok. 35 cm  Wysokość: ok.86 cm |  |  |
| Waga: do 12 kg |  |
| 7. 2. Bezpieczna przyczepka dziecięca jednoosobowa (1 szt.)  niski środek ciężkości |  |  |
| pełna ochrona: pasy bezpieczeństwa mocowane w 5 punktach na ramie, |  |
| mocne aluminiowe zderzaki |  |
| zwiększona przestrzeń dla pasażera, |  |
| rączka wózka pełniąca rolę ramy zabezpieczającej przy wywrotce |  |
| wielofunkcyjna osłona chroniąca przed owadami, deszczem i wiatrem |  |
| odblaskowe znaczniki |  |
| za siedzeniem pojemne miejsce na bagaż |  |
| wyposażona w system szybkiego składania |  |
| wyposażona w dwuczęściowy zaczep do roweru, chorągiewkę sygnalizacyjną, koło do wózka i duże koło przednie do biegania |  |
| Maks. szerokość ramion: ok.55 |  |
| Długość nóg: ok. 58 |  |
| Wysokość głowy: ok. 70 |  |
| Wymiary: nie więcej niż 115 x 73 x 85 cm |  |
| Wymiary (wózek złożony): nie więcej niż 105 x 70 x 28 cm (bez uchwytu, kół) |  |
| Koła: 20" |  |
| Obciążenie: do 33 kg |  |
| Waga przyczepki nie więcej niż 16 kg |  |
| 7.3 Bezpieczna przyczepka - rowerek doczepiany do roweru osoby dorosłej dla dzieci w wieku 4-9 lat Rozmiar koła 20' (2 sztuki) |  |  |
| jednokołowy rower dla dziecka dołączany  pod siodełko do roweru osoby dorosłej. |  |
| dziecko może samodzielnie pedałować w przód, do tyłu lub wcale nie pedałować, |  |
| wyposażony w system szybkiego zwolnienia, dzięki któremu można natychmiast odpiąć przyczepkę rowerek od roweru osoby dorosłej, |  |
| regulowana kierownica, |  |
| wygodne siodełko  dla bezpieczeństwa widoczna chorągiewka. |  |
| Łatwa korekta siodełka |  |
| Błotnik, chroniący przed ochlapaniem dziecka |  |
| możliwość składania |  |
| waga przyczepki rowerka – ok.13kg |  |
| pasująca do wszystkich rowerów |  |
| możliwość przewożenia dzieci do 45 kg |  |
| mocna rama pasująca do rowerów o wielkości kół do 28' |  |
| **8.** | **Fotelik rowerowy dla małych dzieci** | 2 szt. | Atestowany Fotelik rowerowy dla dziecka od 9 do 22 kg |  |  |
| Fotelik mocowany do ramy (rura podsiodłowa) |  |
| Profilowane oparcie zapewniające komfort dziecku jadącemu w kasku |  |
| Duża wyściółka na oparciu fotelika |  |
| Wysokie anatomiczne oparcie |  |
| Wyposażony w system pochylania o kąt 20° |  |
| Regulowane pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z bezpieczną klamrą |  |
| Poduszki ochronne na pasach bezpieczeństwa |  |
| Sztywna i bezpieczna konstrukcja |  |
| Regulowane położenie podnóżka |  |
| Dodatkowa boczna osłona stopy zintegrowana z podnóżkiem |  |
| Pełna regulacja położenia fotelika bez używania narzędzi |  |
| Mocowanie do rury pod siodłowej okrągłej i owalnej Ø 28/40 mm |  |
| Bezpieczny uchwyt z podwójnym systemem blokującym |  |
| Odporny na działanie promieni UV |  |
| Odblaski: 2 z boku + 1 z tyłu fotelika |  |
| Waga dziecka od 9 do 22 kg |  |
| Gwarancja nie krócej niż 24 miesiące |  |
| Kolor: szary lub czarno/szary |  |
| Wymiary fotelika: wys. nie mniej niż 725 mm, szerokość nie mniej niż 416 mm, głębokość nie mniej niż 559 mm |  |
| **9.** | **Kask rowerowy** | 20 szt. | Atestowany kask rowerowy: (20 szt. – pełna rozmiarówka - w tym także 6 szt. dla dzieci pasujące do rozmiarów rowerów i przedziałów wagowych dzieci określonych przy kupowanych przyczepkach i fotelikach), | Należy podać proponowane rozmiary kasków dla dorosłych i dla dzieci: |  |
| duża ilość otworów wentylacyjnych |  |
| siatka przeciw owadom |  |
| regulacja obwodu i mocowania kasku |  |
| gwarancja nie mniej niż 24 miesiące |  |
| **10.** | **Zabezpieczenie rowerowe** | 15 szt. | Pałąk o średnicy 12mm wykonany z utwardzanej stali; |  |  |
| Utwardzany kołnierz ochraniający zamek; |  |
| Zamek krążkowy z 1 ryglem; |  |
| Winylowa osłona; |  |
| 2 klucze; |  |
| Mocowanie zatrzaskowe. |  |
| Wymiary: 10.2cm x 29.2cm |  |
| **11.** | **Sakwa rowerowa** | 15 szt. | Sakwa rowerowa 2x 15 litrów pasująca do rowerów trekkingowych i elektrycznych: |  |  |
| system szybkiego montażu i demontażu za pomoca specjalnego adaptera |  |
| uchwyt do noszenia |  |
| Pasek odblaskowy zwiększający bezpieczeństwo na drodze |  |
| pojemność 2x 15 litrów |  |
| dodatkowa kieszeń na zamek |  |
| **12.** | **Pompka elektryczna** | 1 szt. | Pompka elektryczna - Kompresor Samochodowy 18 BAR 250 PSI |  |  |
| 2 źródła zasilania: AC / DC 230V / 12V |  |
| Zasilanie za pomocą kabla sieciowego 230V oraz z gniazda zapalniczki. |  |
| Ciśnienie tłoczenia 250 PSI 18 kg/cm3. |  |
| Wąż powietrzny o długości ok. 40 cm z zaworem zamykający |  |
| Końcówki do pompowania artykułów  sportowych - 3 szt. |  |
| Wskaźnik ciśnienia |  |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
| **13.** | **Zestaw kluczy do serwisu rowerowego** | 1 komplet | Zestaw kluczy rowerowych w walizce. Zawartość walizki: |  |  |
| Skuwacz łańcucha |  |
| Śrubokręt krzyżakowy |  |
| Śrubokręt płaski |  |
| Klucz do koronek mechanizmu korbowego, |  |
| Dwie łyżki do opon |  |
| Ściągacz do korb, |  |
| Zestaw naprawczy łatek |  |
| Zestaw kluczy imbusów 2/2.5/3/4/5/6, do korb 8mm |  |
| Torx 25 |  |
| Klucz do pedałów, piast i korb |  |
| Bat do odkręcania kaset |  |
| Klucz do kaset |  |
| Dwa klucze do konusów 14,16 i 13, 15 |  |
| Klucz do szprych 3.2; 3.3; 3.5 |  |
| Klucz do mechanizmu korbowego w systemie Holowtech II (2 klucze) |  |
| Klucz do tarcz hamulcowych |  |
| Zestaw naprawczy do dętek |  |
| **14.** | **Peleryna kolarska przeciwdeszczowa** | 40 szt. | Peleryna przeciwdeszczowa typu Poncho Odporna na wodę i wiatr lekka peleryna z kapturem |  |  |
| Rozmiar – uniwersalny |  |
| 100% PCV |  |
| brzegi zastępujące rękawy zapinane na napy, chroniące przed podwiewaniem |  |
| - kaptur połączony z peleryną |  |
| **15.** | **Kijki nordick walking** | 10 kompletów | **Kijki nordic walking w pokrowcu:** |  |  |
| łatwy system regulacji długości (od 80 - 140 cm), |  |
| Wygodna, profilowana rączka (wykonana z tworzywa, lub masy korkowej lub gumy lub ich połączenia) |  |
| lekki aluminiowy trzonek |  |
| waga kija ok. 200 gramów |  |
| Stalowy grot |  |
| Dwa talerzyki letnie |  |
| Ilość sekcji/segmentów: min. 2 |  |
| 2 gumowe nakładki do marszu po asfalcie |  |
| 2 odkręcane talerzyki do marszu po miękkiej nawierzchni |  |
| Gwarancja min. 24 mies. |  |
| **16.** | **Rolki** | 6 par | Rolki przeznaczone do jazdy rekreacyjnej 3 pary - damskie i 3 pary - męskie |  |  |
| płoza wykonana ze stopu aluminium gwarantująca optymalną wytrzymałość przy minimalnym przekroju i wadze |  |
| Kółka o twardości 82A pochłaniające drgania nawet na nierównym podłożu, |  |
| łożyska klasy ABEC5 Chrome asymetryczne ułożenie sznurowania ograniczające strefy ucisku jednocześnie zwiększające stopień dopasowania |  |
| **Zapięcia:** klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki **Max. waga użytkownika: do** 100 kg |  |
| Rozmiary: Damskie: 38,39,40 Męskie:41,42,43 |  |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
| **17.** | **Duży namiot chroniący przed deszczem – pawilon ogrodowy** | 1 szt. | długość min.4 m |  |  |
| szerokość min 3 m. |  |
| wysokość całkowita nie mniej niż 2,80 m |  |
| wysokość wnętrza ok. 2 m |  |
| Powłoka /materiał dachu i zasłon - wykonana z materiału typu wodoodporny poliester impregnowany |  |
| - na powłokę składają się dach oraz 4 ściany montowane na pętelki |  |
| Stelaż metalowy malowany proszkowo, 6 nóg, ściany boczne zapinane na zamek |  |
| kolor beż, brąz, ciemna zieleń, szary lub grafit/antracyt |  |
| Linki i bolce do przytwierdzenia do podłoża |  |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………………… ……………………………………...……………………………………………………….

(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)