**Załącznik nr 1 do siwz**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi renowacji posadzek wykonanych z deszczułek parkietowych w budynku wbudynkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wykonanie będzie polegało na cyklinowaniu posadzki a następnie na wykonaniu zabiegu trzykrotnego lakierowania podłogi. Lakier należy nanieść trzykrotnie w odstępach zgodnych z zaleceniami producenta i zastosowaną technologią. Wymagane jest skalkulowanie ceny lakieru klasy Bona Traffic lub równoważnego o dużej odporności na ścieranie i przeznaczonego do lakierowania parkietów w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty które należy uwzględnić w kalkulacji ceny ryczałtowej:

1. Zerwanie listew-cokołów istniejących,
2. Cyklinowanie parkietu,
3. Uzupełnienie uszkodzonych deszczułek oraz podklejenie klawiszujących,
4. Wypełnienie szczelin „fugenkitem”,
5. Nałożenie trzech warstw lakieru,
6. Montaż nowych listew-cokołów w miejscach gdzie stare uległy zniszczeniu.
7. Zerwanie starego, przygotowanie podłoża i ułożenie nowego parkietu dostarczonego przez Wykonawcę w części dotyczącej Gmachu Głównego opisanej jako „Korytarz przy DOP”
8. Utylizacja starego, zerwanego parkietu i zbędnych starych listew przypodłogowych.

Zamówienie obejmuje następujące obiekty:

1. **Lokal nr 5A budynku KUL przy ul. Chopina 29 w Lublinie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokal nr 5A. | | |
| 1 | Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych | 23,937 m2 |
| 2 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | 22,040 m |
| 3 | Wymiana w posadzce pojedynczych deszczułek bukowych na własne pióro. | 10 szt. |
| 4 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | 23,937 m2 |
| 5 | Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg | 500 kg |

1. **Collegium Jana Pawła II (Budynek Wysoki) przy ul. Al. Racławickie 14.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C-506,C-510,C-511,C-533,C-713,C-719,C-720,C-723,C-724,C-725,C-934,C-1030 | | |
| 1 | Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych | 265,190 m2 |
| 2 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | 250,300 m |
| 3 | Wymiana w posadzce pojedynczych deszczułek bukowych na własne pióro. | 20 szt. |
| 4 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | 265,190 m2 |
| 5 | Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg | 1400 kg |

1. **Collegium Norwidianum przy ul. Al. Racławickie 14.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokoje nr: P10,011,012,013,109,204,207,210,211,216,217 | | |
| 1 | Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych | 244,850 m2 |
| 2 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | 261,690 m |
| 3 | Wymiana w posadzce pojedynczych deszczułek bukowych na własne pióro. | 30 szt. |
| 4 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | 244,850 m2 |
| 5 | Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg | 2000 kg |

1. **Budynek Dydaktyczny nr 1 przy ul. Konstantynów 1 F w Lublinie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokoje nr: 16,17,18 | | |
| 1 | Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych | 60,444 m2 |
| 2 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | 58,570 m |
| 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | 60,444 m2 |
| 4 | Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg | 300 kg |

1. **Budynek Dydaktyczny nr 2 przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pomieszczenie nr 18 – czytelnia na parterze budynku. | | |
| 1 | Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych | 164,948 m2 |
| 2 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | 49,280 m |
| 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | 164,948 m2 |
| 4 | Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg | 2000 kg |

1. **Budynek Gmachu Głównego KUL przy ul. Al. Racławickie 14.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Korytarz przy Dziale Organizacyjno-Prawnym I piętro. | | |
| 1 | Rozebranie posadzek z deszczułek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew. | 28,080 m2 |
| 2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M12, grubości do 20 mm, zatarte na ostro. | 28,080 m2 |
| 3 | Ułożenie posadzki z deszczułek nowych | 28,080 m2 |
| 4 | Cyklinowanie posadzki z deszczułek nowych. | 28,080 m2 |
| 5 | Montaż listew przyściennych z drewna liściastego. | 23,680 m |
| 6 | Lakierowanie trzykrotne posadzek z deszczułek nowych. | 28,080 m2 |
| 7 | Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg | 400 kg. |

1. **Budynek Konwiktu Księży Studentów KUL przy ul. I. Radziszewskiego 7 w Lublinie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokoje mieszkalne nr: 83,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,172,173,174,175,176,177 | | |
| 1 | Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych | 222,231 m2 |
| 2 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | 324,270 m |
| 3 | Wymiana w posadzce pojedynczych deszczułek na własne pióro. | 100 szt. |
| 4 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | 222,270 m2 |
| 5 | Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg | 2000 kg |
| 6 | **(Uwaga: Obiekty wymieniony powyżej jest uprawniony do naliczenia 8% VAT. Obiekt zamieszkania zbiorowego został zdefiniowany w**[**art. 2 pkt 12**](http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug,w4iakd2xr,1.html) **ustawy o VAT jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 co uprawnia do naliczenia 8% VAT.)** |  |

1. **Budynek Męskiego Domu Studenckiego KUL przy ul. Niecała 8 w Lublinie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Biuro1, Biuro2, Portiernia, Kaplica, 107A,107B,204,206A,206B,207B,301A,301B,302A,302B,303A,303B | | |
| 1 | Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych | 284,860 m2 |
| 2 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | 273,980 m |
| 3 | Wymiana w posadzce pojedynczych deszczułek bukowych na własne pióro. | 50 szt. |
| 4 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | 284,860 m2 |
| 5 | Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg | 3150 kg |
|  | **(Uwaga: Obiekty wymieniony powyżej jest uprawniony do naliczenia 8% VAT. Obiekt zamieszkania zbiorowego został zdefiniowany w**[**art. 2 pkt 12**](http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug,w4iakd2xr,1.html) **ustawy o VAT jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 co uprawnia do naliczenia 8% VAT.)** |  |

1. **Budynek Żeńskiego Domu Studenckiego KUL przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokoje mieszkalne piętro IV. | | |
| 1 | Cyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych | 440,840 m2 |
| 2 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | 431,760 m |
| 3 | Wymiana w posadzce pojedynczych deszczułek bukowych na własne pióro. | 40 szt. |
| 4 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | 440,840 m2 |
| 5 | Ręczne przenoszenie elementów wyposażenia o masie do 50 kg | 5000 kg |
|  | **(Uwaga: Obiekty wymieniony powyżej jest uprawniony do naliczenia 8% VAT. Obiekt zamieszkania zbiorowego został zdefiniowany w**[**art. 2 pkt 12**](http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug,w4iakd2xr,1.html) **ustawy o VAT jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 co uprawnia do naliczenia 8% VAT.)** |  |

Po odbiorze robót na obiekcie Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury częściowej obejmującej wynagrodzenie za ten obiekt.

Zamawiający zastrzega, że w związku z tym iż wynagrodzenie jest wynagrodzeniem **ryczałtowym,** a nie kosztorysowym,( płaci się za efekt końcowy a nie wykonane jednostki przedmiarowe), Wykonawca w cenie oferty powinien skalkulować wszystkie znane mu czynniki mające na tą cenę wpływ.

Na Wykonawcy ciążyć będą prace przygotowawcze polegające na opróżnieniu pomieszczeń z mebli i ruchomego wyposażenia, a po wykonaniu robót ponowne wniesienie tego wyposażenia. Wykonawca nie ma obowiązku wynoszenia dokumentów i książek, sprzętu elektronicznego. Ich wyniesienie i wniesienie zorganizuje Zamawiający.